




                       Ts Digital Multi Meter Viewer

                                Ver. 15.3.0


                                TsSoftware







                     E-mail :: info@ts-software-jp.net


                                                          Copyright (C) 2022.11





                             << 1. はじめに >>
                             [ 1.Introduction ]

  ・Ts Digital Multi Meter Viewer はパソコンに接続できるタイプのデジタルマルチ
    メーターをデータロガーとして活用するためのソフトです。このソフトウェアを使
    用してデジタルマルチメーターの計測値をリアルタイムに蓄積しグラフ表示するこ
    とができます。

    Ts Digital Multi Meter Viewer is the software for utilizing Digital Multimeter 
    which is connectable to personal computer as Data Logger.


  ・アナログメーターの表示が欲しかったこともありメーターの針の動きはそれらしく
　　見えるようにしてみました。

    The Meter's motion is particularly developed delicately.


  ・現在対応しているデジタルマルチメーターは以下の機種です。
    使用に関してはホームページの対応機器一覧の備考欄も参照してください。

    http://www.ts-software-jp.net/products/tsdmmview.html#row04

    So far this software supports the following Digital Multimeter.

      - A&D AD-5518T (Use 'UNI-T UT60 series' mode)
      - ADCMT (ADVANTEST) 7351E (7351A, 7351E+03 もたぶんＯＫ)  <- 7351A, 7351E+03 may be acceptable.
      - ADCMT 7352A (7352E もたぶんＯＫ) <- 7352E may be acceptable.
      - ADCMT 7461A (7451A, 7461P もたぶんＯＫ) <- 7451A, 7461P may be acceptable.
      - ADVANTEST R6441B (R6441A/C/D もたぶんＯＫ) <- R6441A/C/D may be acceptable.
      - ADVANTEST R6451A
      - ADVANTEST R6452A
      - ADVANTEST R6552
      - AIMO meter AMPX1 (Use 'sanwa PC20' mode)
      - all-sun EM130
      - all-sun EM133A
      - all-sun EM3255
      - all-sun EM6000
      - AMPROBE 38XR-A
      - ANENG AN9002
      - ANENG AN-999S
      - ANENG ST207
      - ANENG V05B
      - Blue-Point MT596A
      - BRYMEN BM201/BM202 (Use 'sanwa PC20' mode) <- may be acceptable.
      - BRYMEN BM251s/BM252s/BM255s/BM257s
      - BRYMEN BM520/BM820/BM860 series  <- may be acceptable.
      - CEM DT-965BT
      - CEM DT-9932FC
      - CUSTOM CDM-6020
      - DIGITECH QM157
      - DiGiTEK DT80000
      - DER EE DE-208A
      - DER EE DE-5000
      - EastTester ET3240（ET3241, ET3255 もたぶんＯＫ） <- ET3241, ET3255 may be acceptable.
      - EastTester ET432（ET430, ET430B, ET431, ET433 もたぶんＯＫ） <- ET430, ET430B, ET431, ET433 may be acceptable.
      - EXTECH 383273
      - FLUKE 87-IV/89-IV (Use 'FLUKE 187/189' mode)
      - FLUKE 187/189
      - FLUKE 287/289
      - FLUKE 45
      - FLUKE 867B
      - FLUKE 8846A (8845A や Tektronix DMM4040/DMM4050 もたぶんＯＫ) <- 8845A, DMM4040, DMM4050 may be acceptable.
      - FLUKE 902 FC
      - FLUKE 3000 FC
      - FLUKE a3002 FC (a3001 FC, a3003 FC, a3004 FC もたぶんＯＫ) <- a3001 FC, a3003 FC, a3004 FC may be acceptable.
      - FLUKE CNX 3000
      - FLUKE CNX i3000
      - FLUKE CNX v3000
      - FLUKE CNX t3000
      - FUSO 122
      - GENERAL TS04
      - GW Instak GDM-8342 (GDM-8341, GDM-8342G もたぶんＯＫ)  <- GDM-8341, GDM-8342G may be acceptable.
      - Hantek365C (365D もたぶんＯＫ) <- 365D may be acceptable.
      - Hantek365E (365F もたぶんＯＫ) <- 365F may be acceptable.
      - HIOKI 3237/3238/3239
      - HIOKI 3801 (3802 もたぶんＯＫ) <- 3802 may be acceptable.
      - HIOKI 3803/3804/3805
      - HIOKI 3801-50
      - HIOKI 3802-50
      - HIOKI 3804-50 (3805-50 もたぶんＯＫ) <- 3805-50 may be acceptable.
      - HIOKI CM4001 (CM4002, CM4003 もたぶんＯＫ) <- CM4002, CM4003 may be acceptable.
      - HIOKI CM4372 (CM4142, CM4374, CM4376 もたぶんＯＫ) <- CM4142, CM4374, CM4376 may be acceptable.
      - HIOKI DT4253（DT4251, DT4252, DT4254, DT4255, DT4256 もたぶんＯＫ） <- DT4251, DT4252, DT4254, DT4255, DT4256 may be acceptable.
      - HIOKI DT4282（DT4281 もたぶんＯＫ） <- DT4281 may be acceptable.
      - HIOKI IR4052
      - HoldPeak HP-850F
      - HoldPeak HP-90EPC (Use 'sanwa PC20' mode)
      - HoldPeak HP-90EPD
      - HoldPeak HP-90K
      - HoldPeak HP-570C (APP)
      - HoldPeak HP-770HC (APP)
      - HoldPeak HP-7200-APP
      - HONEYTEK HK68C
      - HYELEC MS8236
      - HYELEC MS8236
      - IWATSU VOAC7522（VOAC7520, VOAC7521A, VOAC7523 もたぶんＯＫ） <- VOAC7520, VOAC7521A, VOAC7523 may be acceptable.
      - IWATSU VOAC7522H（VOAC7520H, VOAC7521H, VOAC7523H もたぶんＯＫ） <- VOAC7520H, VOAC7521H, VOAC7523H may be acceptable.
      - IWATSU VOAC 86A
      - ISO-TECH IDM505
      - KAISE KT-2002
      - KAISE KT-2008 <- may be acceptable.
      - KAISE KT-2009
      - KAISE KT-2010
      - KAISE KU-2608
      - KEITHLEY 2000 (2010 もたぶんＯＫ) <- 2010 may be acceptable.
      - KEITHLEY 2015 (2016 もたぶんＯＫ) <- 2016 may be acceptable.
      - KEITHLEY 2100
      - KEYSIGHT (HP/Agilent) 34401A
      - KEYSIGHT (Agilent) 34405A
      - KEYSIGHT (Agilent) L4411A (34410A, 34411A もたぶんＯＫ) <- 34410A, 34411A may be acceptable.
      - KEYSIGHT (Agilent) U1233A (U1231A, U1232A もたぶんＯＫ) <- U1231A, U1232A may be acceptable.
      - KEYSIGHT (Agilent) U1241A (U1242A もたぶんＯＫ) <- U1242A may be acceptable.
      - KEYSIGHT (Agilent) U1241B (U1242B もたぶんＯＫ) <- U1242B may be acceptable.
      - KEYSIGHT U1242C (U1241C もたぶんＯＫ) <- U1241C may be acceptable.
      - KEYSIGHT (Agilent) U1251A (U1252A, U1253A もたぶんＯＫ) <- U1252A, U1253A may be acceptable.
      - KEYSIGHT (Agilent) U1272A (U1271A, U1273A もたぶんＯＫ) <- U1271A, U1273A may be acceptable.
      - KEYSIGHT U1282A (U1281A もたぶんＯＫ) <- U1281A may be acceptable.
      - KEYSIGHT (Agilent) U1401B (U1401A もたぶんＯＫ) <- U1401A may be acceptable.
      - KEYSIGHT (Agilent) U1732C (U1731C, U1733C もたぶんＯＫ) <- U1731C, U1733C may be acceptable.
      - Linkman LDM-86D (Use 'Mother Tool MT-4520' mode)
      - Lutron LCR-9183 <- LCR-9184 may be acceptable.
      - Mac Tools EM720A
      - MASTECH MAS-344 <- MAS-345 may be acceptable.
      - MASTECH MS2115B
      - MASTECH MS2203
      - MASTECH MS8150D
      - MASTECH MS8218
      - MASTECH MS8226  (Use 'KAISE KU-2608' mode)
      - MASTECH MS8240D (Use 'UNI-T UT61 series' mode)
      - MASTECH MS8250B (Use 'KAISE KU-2608' mode)
      - MASTECH MS8340B (Use 'UNI-T UT61 series' mode)
      - METEX ME-22T (ME-22 もたぶんＯＫ)  <- ME-22 may be acceptable.
      - METEX M-3850D
      - METEX M-3870D
      - METEX M-4650CR  <- may be acceptable.
      - METEX M-6000M
      - METEX M-6000H
      - Mother Tool MT-4500
      - Mother Tool MT-4520
      - Mother Tool DT-9602R+
      - OWON B35/B35T (Bluetooth 2.0 version)
      - OWON B33+/B35T/B35T+/B41T+/OW16B/OW18B/OW18E (Bluetooth 4.0 version)
      - OWON XDM1041
      - OWON XDM2041
      - OWON XDM3051 (XDM3041 もたぶんＯＫ) <- XDM3041 may be acceptable.
      - PDI DM-950BT (CEM DT-9969 もたぶんＯＫ) <- CEM DT-9969 may be acceptable.
      - PEAKMETER PM8236 (Use 'HYELEC MS8236' mode)
      - PEAKMETER MS2203 (Use 'MASTECH MS2203' mode)
      - PeakTech 3445
      - Protek 506
      - Protek 608 (このソフトウェアのリファレンスマルチメーターです。) <- The best Digital Multimeter for this software.
      - sanwa DCL31DRBT
      - sanwa LCR700
      - sanwa PC10  <- may be acceptable.
      - sanwa PC20/PC20TK
      - sanwa PC100/PC101
      - sanwa PC500/PC510/PC520M/PC5000 (PC500, PC520M は未検証)
      - sanwa PC500a/PC510a/PC5000a (PC500a, PC510a は未検証)
      - sanwa PC700/PC710/PC720M/PC7000 (PC700 は未検証)（※ WindowsXp よりも古い OS では正しく通信できない場合がある。）
      - sanwa PC773
      - sanwa PM300BT
      - Snap-on EEDM596D
      - SPERRY DM6850T
      - Tektronix DMM4020
      - TENMA 72-6780
      - TES PROVA-803 (801 もたぶんＯＫ)  <- 801 may be acceptable.
      - TEXIO (KENWOOD) DL-2050（DL-2051 もたぶんＯＫ） <- DL-2051 may be acceptable.
      - TEXIO DL-2060
      - TEXIO DL-2142 (DL-2141, DL-2142G もたぶんＯＫ)  <- DL-2141, DL-2142G may be acceptable.
      - UNI-T UT60E
      - UNI-T UT61E
      - UNI-T UT61D+/UT61E+ (UT61B+ もたぶんＯＫ)  <- UT61B+ may be acceptable.
      - UNI-T UT70B
      - UNI-T UT71B (UT71A もたぶんＯＫ) <- UT71A may be acceptable.（※ WindowsXp よりも古い OS では正しく通信できない場合がある。）
      - UNI-T UT81B (UT81C もたぶんＯＫ) <- UT81C may be acceptable.（※ WindowsXp よりも古い OS では正しく通信できない場合がある。）
      - UNI-T UT109 (UT108 もたぶんＯＫ) <- UT108 may be acceptable.
      - UNI-T UT171B (UT171A, UT171C もたぶんＯＫ) <- UT171A, UT171C may be acceptable.
      - UNI-T UT181A (Bluetooth 接続のみ) <- Bluetooth connection only.
      - UNI-T UT202BT
      - UNI-T UT233
      - UNI-T UT251C（UT251A, UT251B もたぶんＯＫ) <- UT251A, UT251B may be acceptable.
      - UNI-T UT258A
      - UNI-T UT612
      - UNI-T UT622A（UT622C, UT622E もたぶんＯＫ) <- UT622C, UT622E may be acceptable.
      - V&A VA38
      - V&A VA42/VA42R/VA42VP
      - velleman DVM1200
      - VICTOR 70C (Use 'Mother Tool MT-4520' mode)
      - VICTOR 86D (Use 'Mother Tool MT-4520' mode)
      - VICTOR 86E
      - VICTOR 98A+
      - VOLTCRAFT VC506
      - WAVETEK 235
      - WENS 20T
      - WHDZ WH5000 (Use 'Mother Tool DT-9602R+' mode)
      - YOKOGAWA 73402 (73401 もだぶんＯＫ)  <- 73401 may be acceptable.
      - YOKOGAWA 7555
      - YOKOGAWA TY720 (TY530, TY710 もだぶんＯＫ)  <- TY530, TY720 may be acceptable.

      - AMPROBE TMA-21HW (Air Flow Anemometer)
      - ATORCH AT24 (Watt Meter)
      - ATORCH DT24 (Watt Meter)
      - ATORCH J7-c (USB Meter)
      - ATORCH J7-H (USB Meter)
      - ATORCH T18 (USB Meter)
      - ATORCH Q7-T (USB Meter) (Use 'RUIDENG UM24C/UM25C/UM34C' mode)
      - ATORCH UD18 (USB Meter)
      - ATORCH UD24 (USB Meter)
      - AVIOSYS USB 8870 (Ammeter)
      - AVIOSYS USB 8871 (Hygro-Thermometer)
      - BENETECH GM520 (Pressure Manometer)
      - BENETECH GM8902 (Air Flow Anemometer)
      - BENETECH GM8907 (Air Flow Anemometer)
      - Berry BM1000C (Pulse Oximeter)
      - BOXYM AH018 (Pulse Oximeter)
      - BOXYM YWK-J1 (Pulse Oximeter)
      - CEM DT-1309 (Illuminometer)
      - CENTER 300/301/302/303 (Thermometer)
      - CENTER 321 (Noise meter) (322 もたぶんＯＫ) <- '322' may be acceptable.
      - CENTER 390 (Noise meter)
      - COSMOS XP-329 (Odor level indicator)
      - CUSTOM CW-50 (Air Flow Anemometer)
      - DogRatIan USB-TnH SHT10 (Hygro-Thermometer)
      - FUSO SD-7000A (Noise meter) (SD-8000A もたぶんＯＫ) <- 'SD-8000A' may be acceptable.
      - HIDANCE A3-B (USB Meter)
      - HoldPeak HP-856A (Air Flow Anemometer)
      - HoldPeak HP-866A (Air Flow Anemometer)
      - HoldPeak HP-866B-APP (Air Flow Anemometer)
      - JUMPER JPD-500F/JPD-500G (Pulse Oximeter)
      - KONICA MINOLTA CL-200A (Color illuminometer)
      - KONICA MINOLTA T-10 (Illuminometer) (T-10A もたぶんＯＫ) <- T-10A may be acceptable.
      - Lutron LX-1108 (Illuminometer)
      - manridy SP001 (Pulse Oximeter)
      - MASTECH MS6252B (Air Flow Anemometer)
      - MASTECH MS6503 (Hygro-Thermometer)
      - MASTECH MS6514 (Thermometer)
      - nova SDS011 (PM Sensor)
      - OX OX-836 (Pulse Oximeter)
      - PCsensor Gold TEMPer (Thermometer)
      - PCsensor TEMPer1F (Thermometer)
      - PCsensor TEMPer1F_H1 (Hygro-Thermometer)
      - PCsensor TEMPer2 (Thermometer)
      - PCsensor TEMPerNTC (Thermometer)
      - PCsensor TEMPerHUM (Hygro-Thermometer)
      - PCsensor TEMPerOTG (Thermometer)
      - PCsensor TEMPerX232 (Hygro-Thermometer)
      - PCsensor VoltOTG (Voltmeter)
      - Peacefair PZEM-004 (Watt meter)
      - PROTMEX PT625B (Air Flow Anemometer)
      - RION NL-04 (Noise meter) (NL-14 もたぶんＯＫ) <- NL-14 may be acceptable.
      - RION NL-05/NL-05A (Noise meter) (NL-15 もたぶんＯＫ) <- NL-15 may be acceptable.
      - RION NL-06 (Noise meter)
      - RION NL-20 (Noise meter)
      - RION NL-42/NL-52 (Noise meter)
      - RUIDENG UM24C/UM25C/UM34C (USB Meter)
      - SANWA SUPPLY TAP-TST10 (常時データが転送されてくる機器ではないため、保存されている測定値を全て取り込んだ後で接続を解除します。)
      - SAUTER AR-1014 (Electronic analytical balance)
      - SHINKO CGH-610 (Electronic analytical balance)
      - SNDWAY SW-524 (Noise meter)
      - StrawberryLinux USB-RH% (Hygro-Thermometer)
      - 東京光電 ANA-F11 (Illuminometer) (ANA-F12 もたぶんＯＫ) <- ANA-F12 may be acceptable.
      - UNI-T UT320 series (Thermometer)
      - UNI-T UT330 series (Hygro-Thermometer)
      - UNI-T UT362 (Air Flow Anemometer)
      - UNI-T UT372 (Tachometer)
      - UNI-T UT382 (Thermometer)
      - UNI-T UT333BT (Hygro-Thermometer)
      - UNI-T UT353BT (Noise meter)
      - UNI-T UT363BT (Air Flow Anemometer)
      - UNI-T UT383BT (Illuminometer)
      - wintact WT82B (Air Flow Anemometer)
      - wintact WT87B (Air Flow Anemometer)
      - Wellue PC-60FW (Pulse Oximeter)
      - YOKOGAWA 51021 (Illuminometer) (51011, 51012, 51013, 51022 もたぶんＯＫ) <- 51011, 51012, 51013, 51022 may be acceptable.
      - YOKOGAWA 53006 (Thermometer)
      - YOKOGAWA TM10 (Thermometer)
      - 2CO3TB (Air Quality Detector) ノーブランドの空気質モニター
      - E4861 (Off-brand Hygro-Thermometer) ノーブランドの温湿度計
      - FRO-200 (Off-brand Pulse Oximeter) ノーブランドのパルスオキシメーター

      上記のマルチメーターをお使いでない方もデモデータを読み込んでリプレイすれ
      ば，おおよその機能や動作イメージは理解できるかと思います。
      （デモデータは針がよく振れるように作ってありますので実際の測定値とは全く
        異なるものです。)

      Even if you use other Multimeter not listed in the above, you can understood its functions and operation when you read and replay demonstration data.
      (Since demonstration-data is made to be remarkable on purpose, it differs from an actual value.)


      以下のマルチメーターを使用する場合「@HID Multimeter」モードでお使いください。
      また，マルチメーターが認識されない場合は何度か USB ケーブルを抜き差しして
      みてください。

      When using following multimeters, please use it by "@HID Multimeter" mode.

      - BENETECH GM8902
      - BENETECH GM8907
      - BRYMEN BM520/BM820/BM860 series
      - Linkman LDM-86D
      - PCsensor Gold TEMPer
      - PCsensor TEMPer1F
      - PCsensor TEMPer1F_H1
      - PCsensor TEMPer2
      - PCsensor TEMPerNTC
      - PCsensor TEMPerHUM
      - sanwa PC20/PC20TK + KB-USB20
      - sanwa PC700/PC710/PC720M
      - sanwa PC773
      - sanwa PC7000
      - SANWA SUPPLY TAP-TST10
      - SNDWAY SW-524
      - StrawberryLinux USB-RH%
      - UNI-T UT61+ series
      - UNI-T UT71A/B
      - UNI-T UT81B/C
      - UNI-T UT171A/B/C
      - UNI-T UT181A
      - UNI-T UT233
      - UNI-T UT320 series
      - UNI-T UT330 series
      - UNI-T UT362
      - UNI-T UT372
      - UNI-T UT612
      - VICTOR 86E


  ・Ts Digital Multi Meter Viewer を動作させるには，Windows98, Me, 2000, Xp, Vista,
    7, 8(8.1), 10, 11 が動作しているパソコンが必要です。

    This software needs Windows98, Me, 2000, Xp, Vista, 7, 8(8.1), 10, or 11.


  ・Ts Digital Multi Meter Viewer は Windows の動作するすべての環境でテストし
    た訳ではありません。機種や動作環境によってはうまく動作しない可能性がありま
    す。動作確認をして正常に動作しないことが確認された場合は使用を中止すること
    をお勧めします。

    Depending on a personal computer, Ts Digital Multi Meter Viewer may not operate correctly.
    In this case, I recommend you to stop use it.
    If you cannot use it by some problems, please E-mail the situation.


    また，もし不具合が生じて動作しない場合，症状をメールしていただければ幸いで
    す。

    If you cannot use it by some problems, please E-mail the situation.


     ※ 操作は，このヘルプを確認しながら実際にさわって覚えてください。
        [F1] キーを押せばいつでもヘルプを表示します。

      - Please master operating this software by yourself.
        This help will be shown when pressing [F1] key.







       << 2. 旧バージョンからバージョンアップするにあたっての注意点 >>
                          [ 2.Instructions for upgrade ]

  ・必ず旧バージョンをアンインストールしてからバージョンアップしてください。
    アンインストール時，共有モジュールも全て削除してください。

    Please be sure to uninstall the old version and delete all share modules.









                         << 3. セットアップ方法 >>
                            [ 3.How to setup ]

  1.  まずダウンロードしたファイル（TSDMV1530.ZIP）を適当なフォルダへ解凍して
      ください。

      Defrost downloaded file "TSDMV1530.ZIP" to a suitable folder.

  2.  解凍したフォルダー内の setup.exe を実行してください。

      Execute the defrosted file "setup.exe".
      Starts Setup automatically.


  3.  セットアップはセットアッププログラムの指示に従って作業してください。

      Please set up according to directions of Setup Program.







                    << 4. コマンドライン引数について >>
                       [ 4.Command-Line parameters ]

  ・このソフトウェアの実行時に以下のような引数を指定して実行すると，いくつか
    の設定や処理を起動と同時に行う事ができます。

      TsDMMView.EXE /M:Multimeter /P:COMx /O:OptionProbe /AutoConnect /AutoLog /CopyClipBoard /I:IniFile

        Multimeter    : 使用するマルチメーターの名前の一部 (例 PC500)
        COMx          : オープンする COM ポート (例 COM2)
        OptionProbe   : 使用するオプションプローブの名前の一部 (例 T-300PC)
        AutoConnect   : 起動と同時に接続します。
        AutoLog       : 起動と同時にログを開始します。
        CopyClipBoard : 最新値をクリップボードへコピーします。
        IniFile       : 環境設定値の保存ファイルのフルパス。 (未指定の場合レジストリを使用)

        Multimeter    : A part of Digital Multimeter name (e.g. PC500)
        COMx          : COM Port Name (e.g. COM2)
        OptionProbe   : A part of Option Probe name (e.g. T-300PC)
        AutoConnect   : Connects simultaneously with PC startup.
        AutoLog       : Starts logging simultaneously with PC startup.
        CopyClipBoard : Latest value is copied to the clip board.
        IniFile       : The name of file that contains configuration values. (Registry is used when it's not specified.)

      ex. TsDMMView.EXE /M:PC500 /P:COM2 /O:T-300PC /AutoConnect /CopyClipBoard



     ※ マルチメーターやオプションプローブの名前はコンボボックスに表示されてい
        る名称の一部で記述する事ができます。また，大文字と小文字は区別されませ
        ん。 
      - Each name of Multimeter and Option Probe can be specified by a part of the name displayed in the combobox.
        Also, capital letters and small letters are not distinguished here. 







                         << 5. ユーザー登録方法 >>
                         [ 5.How to Register User Info. ]

  ・Ts Digital Multi Meter Viewer はフリーウェアのソフトです。ユーザー登録等は
    特に行っておりませんが気が向いたら作者まで感想等を添えて連絡して頂ければ幸
    いです。

    Ts Digital Multi Meter Viewer is Free Software.
    User's Registration is not required, but it would be glad if you send me your opinions or comments.







                          << 6. 取り扱いについて >>
                            [ 6.Cautions on use ]

      本ソフトウェアの使用・転載等にあたっては以下の約束を守ってください。

       Please keep promises in use, copy and other operations of this software.


  ・Ts Digital Multi Meter Viewer はフリーウェアのソフトですが著作権は作者が所
    有していますので著作権表示等を勝手に書き換えるような行為は行わないでくださ
    い。 

    Ts Digital Multi Meter Viewer is a free software, but its copyright is owned by the author.
    Do not rewrite the copyright.


  ・このソフトウェアを使用したことによって生じた損害に対して著作者は一切の責任
    の義務を負えません。動作確認，運用はユーザーの責任で行ってください。凝った
    処理はしていないのでたぶん大丈夫だとは思いますが十分注意して使用してくださ
    い。 (特に計測値の信頼性に関わる部分)

    The author does not assume all responsibility for any damage caused by using this software.
    Use this software carefully on your own.


  ・このソフトウェアは Windowsの動作するすべての環境でテストした訳ではありませ
    ん。機種や動作環境によっては，うまく動作しない可能性があります。動作確認し
    て正常に動作しないことが確認された場合は使用を中止することをお勧めします。

    This software has not been tested with all kind of Windows OS, if it does not operate properly, please stop using it.


  ・このソフトウェアに障害を発見された際には掲示板やメールにて連絡頂ければ時間
    を見つけて対応しようと思います。 

    Please contact the author (in Japanese) if you find any defacts, problems, and so on.


  ・配布や転載は自由にして頂いてかまいませんが必ずダウンロードしたままのファイ
    ルの状態で行ってください。また事後報告でかまいませんので「～に転載したよ！」
    と連絡していただければ幸いです。 

    You are free to distribute or transfer this software, unless you do not change the downloaded archive-file.


  ・バージョンアップ連絡は特に行っておりませんのでホームページを見てバージョン
    アップされている場合その機能が必要であれば各人でダウンロードしてインストー
    ルしてください。 

    Please download and use it as required via homepage.
    Upgrade information of this software will not be informed.







                               << 7. その他 >>
                                 [ 7.Others ]

  ・英語表現のおかしな所があれば，こっそり教えていただければ幸いです。

    Please let me know if you find any unnatural expressions in English.


  ・日本語版以外の Windows をお持ちの方がおられましたら動作確認および結果報告
    して頂ければ非常に嬉しいです。

    I greatly appreciate, if you use non-Japanese windows and let me know any comments about using this software on it.






                                 << 8. 謝辞 >>
                             [ 8.Acknowledgments ]

  ・FLUKE 8845A/8846A への対応にあたっては、ギリシャ在住の産業電気技師である
    Kiriakos A. Triantafillou 氏に SCPI コマンドの解析、ソフトの動作確認、機能
    性のアドバイスなど多大なご協力をいただきました。

    For the support of FLUKE 8845A/8846A, Kiriakos A. Triantafillou an industrial electrician living in Greece, provided a great deal of help in analyzing SCPI commands, confirming the operation of the software, and providing advice on functionality.
    I really appreciate it.

        https://www.ittsb.eu/


  ・SSL を使用した E-Mail の送信には（有）軟式の nMail.DLL を使用させていただきました。

    The nMail.DLL of NANSHIKI corporation is used to send E-Mail over SSL.

       https://www.nanshiki.co.jp/






      お問い合わせは，

      Contact (Japanese only)


      E-Mail :: info@ts-software-jp.net
      Name   :: T.Shimazaki





  --------------------------------------------------------------------------


                                << 6. 修正履歴 >>
                             [ 6.Revision history ]


    ･ Ver. 1.0                  (2003/12/29)
                                (Dec. 29 2003)


    ･ Ver. 1.0.1                (2003/12/31)
                                (Dec. 31 2003)

        ・Windows2000/Xp でクリップボードへコピーするオプションが有効にならな
          い不具合を修正した。
        ・スタートメニューに登録されたヘルプを実行できない不具合を修正した。

        - The option "that copies the latest value to a clip board" was corrected to operate properly.
        - The help of TsDMMViewer registered into the start-menu was corrected to operate properly.


    ･ Ver. 1.0.2                (2004/01/09)
                                (Jan. 09 2004)

        ・グラフ軸をクリックした時，その位置に最も近いデータが選択できない場合
          がある不具合を修正した。
        ・リプレイ中にグラフ軸をクリックした時，リプレイを終了するようにした。

        - The malfunction that the data near the clicked graph axis can not be selected was corrected.
        - Replay function was revised to be stopped when clicking a graph axis during replay.


    ･ Ver. 1.1.0                (2004/01/20)
                                (Jan. 20 2004)

        ・グラフの背景を黒にできるようにした。
        ・sanwa PC10/PC101 に対応した。

        - Black background graph was enabled.
        - Use of "sanwa PC10/PC101" was covered.


    ･ Ver. 1.2.0                (2004/01/26)
                                (Jan. 26 2004)

        ・センサーの特性データを任意に定義することによりオプションプローブとし
          て利用できるようにした。定義ファイルの詳細についてはヘルプを参照して
          ください。
          デモデータとして sanwa T-300PC と言う温度プローブの特性を定義してあ
          りますので，このデータを読み込んで利用すると温度測定ができないマルチ
          メーターでも温度変化のログを取ることができます。
         (サンプルで用意している T-300PC の特性データは，おおよそのものですの
          で，正確な温度測定を保証するものではありません。)
        ・Internet Explorer で実行した場合，グラフやメーターのタイトルに日本語が使用でき
          ない不具合を修正した。
        ・KAISE KT-2000/KT-2008 に対応した。
        ・コマンドラインで指定するマルチメーターやオプションプローブ名称は名前の
          一部分で指定できるようにした。

        - You can use the multi meter as an option probe by defining the characteristic data of a sensor.
          You can take temperature log data by using sample data that defined characteristic
          of "sanwa T-300PC" temperature probe even when using a Digital Multi Meter that connect measure temperature.
        - The malfunction that a title of graph or meter can not be named in Japanese was corrected.
        - Use of "KAISE KT-2000/KT-2008" was covered.
        - Naming of Digital Multi Meter and Option Probe revised to be specified in a command-line by a part of name of them.


    ･ Ver. 1.3.0                (2004/04/21)
                                (Apl. 21 2004)

        ・METEX M-3870D に対応した。
        ・電子天秤 SHINKO CGH-610 と SAUTER AR-1040 に対応した。

        - Use of "METEX M-3870D" was covered.
        - Use of "SHINKO CGH-610" and "SAUTER AR-1040" was covered.


    ･ Ver. 1.4.0                (2004/12/21)
                                (Dec. 21 2004)

        ・METEX 9600bps モデルに対応した。
        ・METEX 2400bps モデルに対応した。
        ・METEX 1200bps モデルに対応した。

        - Use of "METEX 9600bps Models" was covered.
        - Use of "METEX 2400bps Models" was covered.
        - Use of "METEX 1200bps Models" was covered.


    ･ Ver. 1.5.0                (2005/02/02)
                                (Feb. 02 2005)


        ・臭気計測器 COSMOS XP-329 に対応した。
        ・ログを指定したフォルダーへ最大２箇所まで自動保存できるようにした。
        ・グラフウィンドウにも現在値を表示するようにした。
        ・環境設定値は全てレジストリへ登録するようにした。

        - Use of "COSMOS XP-329" was covered.
        - The function that automatically save the logs was added.(2 folders can be specified.)
        - The current value was fixed to also be displayed in the graph window.
        - All option values were fixed to be saved into the registration file.


    ･ Ver. 1.6.0                (2005/02/05)
                                (Feb. 05 2005)

        ・MASTECH MAS-344 に対応した。
        ・METEX 600bps モデルに対応した。

        - Use of "MASTECH MAS-344" was covered.
        - Use of "METEX 600bps Models" was covered.


    ･ Ver. 1.7.0                (2005/04/27)
                                (Apl. 27 2005)

        ・長い時間間隔で測定している場合，待機中に最大値・最小値を更新するデー
          タを受信した場合は，その値を優先して採用するようにした。
        ・RION NL-06（騒音計）に対応した。
        ・利用可能な機種が増えてきたため，一覧リストに表示する測定機器を選択で
          きるようにした。

        - The max. or min. upgrade data during waiting was set to be prior to be used, when setting long time interval.
        - Use of "RION NL-06 (Noise meter)" was covered.
        - Display of measurement tools in the list was fixed to be selected.


    ･ Ver. 1.7.1                (2005/06/06)
                                (Jun. 06 2005)

        ・プローブ値への変換ロジックの不具合を修正した。

        - The malfunction of the conversion logic of Probe-Value was corrected.


    ･ Ver. 1.8.0                (2005/06/19)
                                (Jun. 19 2005)

        ・WENS 20T に対応した。

        - Use of "WENS 20T" was covered.


    ･ Ver. 2.0.0                (2005/07/02)
                                (Jul. 02 2005)

        ・ネットワークに対応し，計測値をネットワーク上の他のパソコンで動作する
          Ts Digital Multi Meter Viewer で利用できるようにした。

        - Measured value fixed to be used on other PCs via network.


   ･ Ver. 2.1.0                 (2006/03/19)
                                (Mar. 19 2006)

        ・METEX M-6000M に対応した。

        - Use of "METEX M-6000M" was covered.


   ･ Ver. 2.1.1                 (2006/03/31)
                                (31 Mar. 2006)

        ・グラフの種類に曲線を追加した。
        ・グラフの描画を高速化し，受信時の負荷が少なくなるようにした。

        - The curve graph was enabled.
        - Speed of drawing a graph increased.


   ･ Ver. 2.2.0                 (2006/04/11)
                                (Apr. 11 2006)

        ・METEX M-6000H に対応した。

        - Use of "METEX M-6000H" was covered.


   ･ Ver. 2.3.0                 (2006/12/20)
                                (Dec. 20 2006)

        ・プローブデータを使用して測定中，変換レンジの範囲外の値 (0L) を取得し
          た場合，グラフ表示がリセットされてしまう不具合を修正した。
        ・初期設定値をレジストリを使用せず指定したファイルへ保存できるコマンド
          ラインオプションを追加した。
        ・グラフウィンドウの軸はウィンドウサイズにフィットさせるようにした。
        ・縦軸を対数メモリにするオプションを追加した。

        - The malfunction that graph display is reset when receiving invalid value "0h" during measurement with using probe data was corrected.
        - The command-line option that saves default setting data to a specified file was added.
        - An axis of a graph window fixed to fit the window size.
        - The option that was logarithm axis was added.




   ･ Ver. 3.0.0                 (2007/03/15)
                                (Mar. 15 2007)

        ・ヘルプを .hlp 形式から .html 形式へ変更した。
        ・WindowsVista(32bit) に対応した。

        - The file type of the help changed into ".HTML"　from ".HLP".
        - Using this software on WindowsVista(32bit) was covered.


   ･ Ver. 3.1.0                 (2007/10/15)
                                (Oct. 15 2007)

        ・ヘルプの呼び出し方を変更した。
        ・照度計 Lutron LX-1108 に対応した。

        - The way of calling the help changed.
        - Use of "Lutron LX-1108 (Illuminometer)" was covered.


   ･ Ver. 3.2.0                 (2007/12/08)
                                (Dec. 08 2007)

        ・UNI-T UT60E に対応した。

        - Use of "UNI-T UT60E" was covered.


   ･ Ver. 3.3.0                 (2009/03/01)
                                (Mar. 01 2009)

        ・英語表現を全体的に見直しした。

        - English expression was revised.


   ･ Ver. 3.4.0                 (2009/04/27)
                                (Apr. 27 2009)

        ・Linkman LDM-86D に対応した。

        - Use of "Linkman LDM-86D" was covered.


   ･ Ver. 3.4.1                 (2011/04/17)
                                (Apr. 17 2011)

        ・METEX 社製の一部のマルチメーターで温度データが受信できない不具合を修正した。

        - Trouble to which the thermal data was not able to be received with a part of METEX multi meter was corrected.


   ･ Ver. 3.4.2                 (2012/08/18)
                                (Aug. 18 2012)

        ・測定中に「実行時エラー'0'」となってフリーズする場合がある不具合を修正した。

        - Trouble to which has a freezing case during measurement was corrected.


   ･ Ver. 3.5.0                 (2014/12/29)
                                (Dec. 29 2014)

        ・UNI-T UT61E に対応した。
        ・ログファイルを開いた時 Log Window のタイトルへファイル名を表示するようにした。

        - Use of "UNI-T UT61E" was covered.
        - When a Log-file was opened, the name is displayed to the title of Log Window.


   ･ Ver. 3.5.1                 (2015/1/14)
                                (Feb. 14 2015)

        ・METEX M-6000M でデータの取りこぼしが発生する不具合を修正した。

        - When using M-6000M, the defect an unexpected defeat of data generates was corrected.


   ･ Ver. 3.6.0                 (2015/2/4)
                                (Feb. 4 2015)

        ・sanwa PC710 に対応した。

        - Use of "sanwa PC710" was covered.


   ･ Ver. 3.7.0                 (2015/2/16)
                                (Feb. 16 2015)

        ・Mother Tool MT-4520 に対応した。

        - Use of "Mother Tool MT-4520" was covered.


   ･ Ver. 4.0.0                 (2015/3/3)
                                (Mar. 3 2015)

        ・velleman DVM1200 に対応した。
        ・アナログメーターの描画方法を変更した。
        ・ログリストを複数選択して，選択位置の測定値をクリップボードへコピーできるようにした。
        ・グラフを右ドラッグして選択範囲の測定値をクリップボードへコピーできるようにした。

        - Use of "velleman DVM1200" was covered.
        - Drawing method of an analog meter was changed.
        - Multiple selection from log list, one can copy a selected number of measured value [Ctrl + C or right mouse click] to clipboard.
        - Right drug on graph, one can copy a selected measured value to clipboard.


   ･ Ver. 4.1.0                 (2015/3/14)
                                (Mar. 14 2015)

        ・SANWA SUPPLY TAP-TST10 に対応した。
        ・グラフの折れ点付近にマウスを重ねると，その場所の計測値をポップアップ表示するようにした。
        ・最大表示画面でも，測定値の範囲指定コピーやポップアップ表示ができるようにした。
        ・横軸を日時でも表示できるようにした。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "SANWA SUPPLY TAP-TST10" was covered.
        - When a mouse pointer is overlapped around the broken point of a chart, a measured value of its location will be indicated.
        - On the full-screen mode, range specification copy of the measured value and pop-up display became possible.
        - X-axis can also be indicated in the date and time.
        - Additionally, some bug fixes.


   ･ Ver. 4.2.0                 (2015/4/15)
                                (Apr. 15 2015)

        ・sanwa PC7000 に対応した。
        ・sanwa PC773 に対応した。
        ・sanwa PC20 + KB-USB20 に対応した。
        ・数値の表示桁数を 4 ～ 6 桁で変更できるようにした。

        - Use of "sanwa PC7000" was covered.
        - Use of "sanwa PC773" was covered.
        - Use of "sanwa PC20 + KB-USB20" was covered.
        - Number of digits can be changed.


   ･ Ver. 4.3.0                 (2015/5/15)
                                (May. 15 2015)

        ・日付の形式を環境設定で指定できるようにした。
        ・METEX M-6000H でデータが正常に受信できない不具合を修正した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Date Format revised to be specified in configuration.
        - When using M-6000H, the defect which can't be received was corrected.
        - Additionally, some bug fixes.


   ･ Ver. 4.4.0                 (2015/9/14)
                                (Sep. 14 2015)

        ・OWON B35（Bluetooth 2.0 Ver.）に対応した。

        - Use of "OWON B35 (Bluetooth 2.0 Ver.)" was covered.


   ･ Ver. 4.5.0                 (2015/10/02)
                                (Oct. 02 2015)

        ・Mother Tool DT-9602R+ に対応した。

        - Use of "Mother Tool DT-9602R+" was covered.


   ･ Ver. 4.5.1                 (2015/10/07)
                                (Oct. 07 2015)

        ・sanwa PC20 + KB-USB20 で使用中、まれに不完全なデータを受信する場合が
          あり、ログ記録中にファイル名を指定して保存ダイアログが表示されて記録
          が中断する不具合を修正した。

        - When using sanwa PC20 + KB-USB20, The defect by which the "Save As ..." dialogue is indicated was corrected.


   ･ Ver. 4.5.2                 (2015/10/22)
                                (Oct. 22 2015)

        ・タイムレンジの表示方法を変更した。
        ・タイムレンジの一覧をカスタマイズできるようにした。

        - The display method of the time range was changed.
        - It is possible to customize a list of time range.


   ･ Ver. 4.6.0                 (2015/11/15)
                                (Nov. 15 2015)

        ・BENETECH GM8902 (風速計) に対応した。

        - Use of "BENETECH GM8902 (Air Flow Anemometer)" was covered.


   ･ Ver. 4.7.0                 (2015/12/15)
                                (Dec. 15 2015)

        ・PCsensor Gold TEMPer (温度計) に対応した。
        ・StrawberryLinux USB-RH% (温湿度計) に対応した。

        - Use of "PCsensor Gold TEMPer (Thermometer)" was covered.
        - Use of "StrawberryLinux USB-RH% (Hygro-Thermometer)" was covered.


   ･ Ver. 4.8.0                 (2016/1/1)
                                (Jan. 1 2016)

        ・PCsensor TEMPer2 (温度計) に対応した。

        - Use of "PCsensor TEMPer2 (Thermometer)" was covered.


   ･ Ver. 5.0.0                 (2016/1/25)
                                (Jan. 25 2016)

        ・ActiveX コントロールを廃止した。
        ・測定値が設定したしきい値の範囲外になった時メールで通知する機能を追加
          した。
        ・PCsensor TEMPerHUM (温湿度計) に対応した。

        - It abolished an ActiveX control.
        - The E-mail notification function was added.
        - Use of "PCsensor TEMPerHUM (Hygro-Thermometer)" was covered.


   ･ Ver. 5.1.0                 (2016/2/1)
                                (Feb. 1 2016)

        ・測定値（グラフのイメージ）を定期的に WWW サーバーへアップロードできる
          ようにした。

        - It's possible to confirm the measured value using a web browser by forwarding the measured value to a WWW server periodically. 


   ･ Ver. 6.0.0                 (2016/3/1)
                                (Mar. 1 2016)

        ・PCsensor TEMPer1F (温度計) に対応した。
        ・PCsensor TEMPerNTC (温度計) に対応した。
        ・ウィンドウスタイルを横一列タイプに変更できるようにした。
        ・ウィンドウスタイルをミニマムタイプに変更できるようにした。
        ・接続と同時にミニマムタイプに切り替えるオプションを追加した。
        ・複数起動して複数のマルチメーターのログを取得し、親機で集計できるよう
          にした。

        - Use of "PCsensor TEMPer1F (Thermometer)" was covered.
        - Use of "PCsensor TEMPerNTC (Thermometer)" was covered.
        - A row style of the window was supported.
        - A minimum style of the window was supported.
        - When connecting, the option which makes the window a minimum style was added.
        - Log of more than one DMM can be totaled by a Master DMM was supported.


   ･ Ver. 6.1.0                 (2016/4/1)
                                (Apr. 1 2016)

        ・HYELEC MS8236 に対応した。
        ・TEMPer1F_H1（温湿度計）に対応した。
        ・USB-TnH (SHT10)（温湿度計）に対応した。
        ・日本語のログファイルが子機で開かない不具合を修正した。
        ・メーター内にバーグラフを表示するようにした。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "HYELEC MS8236" was covered.
        - Use of "TEMPer1F_H1 (Hygro-Thermometer)" was covered.
        - Use of "USB-TnH (SHT10) (Hygro-Thermometer)" was covered.
        - A Japanese Log-file doesn't open in Slave was corrected.
        - A bar graph will be indicated in the meter window was supported.
        - Additionally, some bug fixes.


  ･ Ver. 6.2.0                  (2016/5/1)
                                (May. 1 2016)

        ・UNI-T UT71B に対応した。
        ・MASTECH MS8226 に対応した。
        ・HoldPeak HP-90EPC に対応した。
        ・メーターの針をピークホールドするオプションを追加した。

        - Use of "UNI-T UT71B" was covered.
        - Use of "MASTECH MS8226" was covered.
        - Use of "HoldPeak HP-90EPC" was covered.
        - The option of peak hold function was added.


  ･ Ver. 6.3.0                  (2016/6/1)
                                (Jun. 1 2016)

        ・UNI-T UT70B に対応した。
        ・UNI-T UT109 に対応した。
        ・メーターやグラフのイメージをハードコピーできるようにした。

        - Use of "UNI-T UT70B" was covered.
        - Use of "UNI-T UT109" was covered.
        - HardCopy of Meter image and Graph image was supported.


  ･ Ver. 6.3.1                  (2016/6/7)
                                (Jun. 7 2016)

        ・バージョンチェック機能を追加した。
        ・子機単独でログファイルを読み込む場合、親機と同じ内容を読み取るように
          した。

        - The function of software version check was added.
        - When reading a Log-File by Slave, it was corrected so that the same values as Master might be read.


 ･ Ver. 6.4.0                   (2016/7/1)
                                (Jul. 1 2016)

        ・MASTECH MS6252B（風速計）に対応した。
        ・MASTECH MS8150D に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "MASTECH MS6252B (Air Flow Anemometer)" was covered.
        - Use of "MASTECH MS8150D" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 6.5.0                   (2016/8/1)
                                (Aug. 1 2016)

        ・MASTECH MS8218 に対応した。
        ・グラフやメーターウィンドのイメージを様々な画像形式（BMP, GIF, JPG, PNG, TIF）で
          保存できるようにした。
        ・グラフを Microsoft Excel 形式で Export できるようにした。
        ・グラフを HTML 形式で Export できるようにした。
        ・グラフやメーターのタイトルをサブメニューから変更できるようにした。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "MASTECH MS8218" was covered.
        - The function which save a Graph image and a Meter image by the graphics file format (BMP, GIF, JPG, PNG, TIF) was supported.
        - Export by the Microsoft Excel form was supported.
        - Export by HTML form was supported.
        - Graph and Meter Title change by submenu was supported.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 6.6.0                   (2016/9/1)
                                (Sep. 1 2016)

        ・FLUKE 187 に対応した。
        ・sanwa PC5000 に対応した。
        ・UNI-T UT382（照度計）に対応した。
        ・OWON B35T（Bluetooth 2.0 version） で動作確認した。
        ・MASTECH MS8340B で動作確認した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "FLUKE 187" was covered.
        - Use of "sanwa PC5000" was covered.
        - Use of "UNI-T UT382 (Illuminometer)" was covered.
        - Use of "OWON B35T (Bluetooth 2.0 version)" was covered.
        - Use of "MASTECH MS8340B" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 6.7.0                   (2016/10/1)
                                (Oct. 1 2016)

        ・all-sun EM6000 に対応した。
        ・FLUKE 189 で動作確認した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "all-sun EM6000" was covered.
        - Use of "FLUKE 189" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 6.8.0                   (2016/11/1)
                                (Nov. 1 2016)

        ・FLUKE 287 に対応した。
        ・HIOKI DT4253 に対応した。
        ・UNI-T UT70 シリーズで正しく受信できない場合がある不具合を修正した。
        ・アナログメーターとグラフウィンドウのレイアウトを若干変更した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "FLUKE 287" was covered.
        - Use of "HIOKI DT4253" was covered.
        - When using "UNI-T UT70 series", the defect which can't be received was corrected.
        - The layout of the analog meter and the graph was changed a little.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 7.0.0                   (2016/12/1)
                                (Dec. 1 2016)

        ・KEYSIGHT (Agilent) U1233A に対応した。
        ・KEYSIGHT (Agilent) U1241A に対応した。
        ・KEYSIGHT (Agilent) U1241B に対応した。
        ・HIOKI DT4282 に対応した。
        ・基準値を指定して相対値（Relative）測定できるようにした。

        - Use of "KEYSIGHT (Agilent) U1233A" was covered.
        - Use of "KEYSIGHT (Agilent) U1241A" was covered.
        - Use of "KEYSIGHT (Agilent) U1241B" was covered.
        - Use of "HIOKI DT4282" was covered.
        - Relative measurement was supported.


 ･ Ver. 7.1.0                   (2017/1/1)
                                (Jan. 1 2017)

        ・UNI-T UT81B に対応した。
        ・YOKOGAWA TY720 に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "UNI-T UT81B" was covered.
        - Use of "YOKOGAWA TY720" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 7.2.0                   (2017/2/1)
                                (Feb. 1 2017)

        ・all-sun EM133A に対応した。
        ・MASTECH MS6514（温度計）に対応した。

        - Use of "all-sun EM133A" was covered.
        - Use of "MASTECH MS6514 (Thermometer)" was covered.


 ･ Ver. 7.3.0                   (2017/5/15)
                                (May. 15 2017)

        ・DER EE DE-208A に対応した。

        - Use of "DER EE DE-208A" was covered.


 ･ Ver. 7.4.0                   (2017/6/20)
                                (Jun. 20 2017)

        ・Blue-Point MT596A に対応した。

        - Use of "Blue-Point MT596A" was covered.


 ･ Ver. 7.5.0                   (2017/7/1)
                                (Jul. 1 2017)

        ・MASTECH MS2115B に対応した。

        - Use of "MASTECH 2115B" was covered.


 ･ Ver. 7.6.0                   (2017/8/1)
                                (Aug. 1 2017)

        ・all-sun EM130 に対応した。
        ・VICTOR 70C で動作確認した。
        ・AVIOSYS USB 8870（クランプ電流計）に対応した。
        ・AVIOSYS USB 8871（温湿度計）に対応した。
        ・親機、子機間でウィンドウサイズ（最小化、元のサイズに戻す）を連動させ
          るようにした。
        ・日付が変わってもオートセーブファイルのラップタイムをリセットしないオ
          プションを追加した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "all-sun EM130" was covered.
        - Use of "VICTOR 70C" was covered.
        - Use of "AVIOSYS USB 8870 (Ammeter)" was covered.
        - Use of "AVIOSYS USB 8871 (Hygro-Thermometer)" was covered.
        - Window size (Minimize / Restore) is linked with between Master and Slave was supported.
        - Even if a date changes, the option which doesn't reset the elapsed time of a automatic saving log file was added.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 7.7.0                   (2017/9/1)
                                (Sep. 1 2017)

        ・Snap-on EEDM596D に対応した。
        ・sanwa PC100 で動作確認した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "Snap-on EEDM596D" was covered.
        - Use of "sanwa PC100" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 7.8.0                   (2017/10/1)
                                (Oct. 1 2017)

        ・VICTOR 86E に対応した。
        ・マルチモニター環境で各ウィンドウの位置を正しく表示するように修正した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "VICTOR 86E" was covered.
        - Each window is not displayed correctly on the multi-monitor was corrected.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 7.9.0                   (2017/11/1)
                                (Nov. 1 2017)

        ・DER EE DE-5000 に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "DER EE DE-5000" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 8.0.0                   (2018/1/1)
                                (Jan. 1 2018)

        ・BRYMEN BM200 シリーズに対応した。
        ・BRYMEN BM257s に対応した。
        ・BRYMEN BM520/BM820/BM860 シリーズに対応した。
        ・V&A VA38 に対応した。
        ・CUSTOM CDM-6020 に対応した。
        ・VICTOR 86D に対応した。
        ・HoldPeak HP-866A（風速計）に対応した。
        ・UNI-T UT330 シリーズ（温湿度計）に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "BRYMEN BM200 series" was covered.
        - Use of "BRYMEN BM257s" was covered.
        - Use of "BRYMEN BM520/BM820/BM860 series" was covered.
        - Use of "V&A VA38" was covered.
        - Use of "CUSTOM CDM-6020" was covered.
        - Use of "VICTOR 86D" was covered.
        - Use of "HoldPeak HP-866A (Air Flow Anemometer) " was covered.
        - Use of "UNI-T UT330 series (Hygro-Thermometer) " was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 8.1.0                   (2018/2/1)
                                (Feb. 1 2018)

        ・PEAKMETER PM8236 で動作確認した。
        ・WHDZ WH5000 で動作確認した。
        ・一度に 3 値以上計測するマルチメーターの測定値もログウィンドウに表示できるように
          した。ただし、グラフ表示は従来通り最大 2 値までとなります。

        - Use of "PEAKMETER PM8236" was covered.
        - Use of "WHDZ WH5000" was covered.
        - More than 3 measures are shown to a log-window together was corrected.
          But, The graph can be displayed less than 2 at the same time.


 ･ Ver. 8.2.0                   (2018/3/1)
                                (Mar. 1 2018)

        ・Agilent U1251A に対応した。
        ・HoldPeak HP-850F に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "Agilent U1251A" was covered.
        - Use of "HoldPeak HP-850F" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 8.3.0                   (2018/4/1)
                                (Apr. 1 2018)

        ・sanwa PC720M に対応した。
        ・PCsensor TEMPerOTG（温度計）に対応した。
        ・PCsensor VoltOTG（電圧計）に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "sanwa PC720M" was covered.
        - Use of "PCsensor TEMPerOTG (Thermometer)" was covered.
        - Use of "PCsensor VoltOTG (Voltmeter)" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 8.4.0                   (2018/6/1)
                                (Jun. 1 2018)

        ・V&A VA42RP に対応した。
        ・RUIDENG UM24C/UM25C（USB 電力計）に対応した。

        - Use of "V&A VA42RP" was covered.
        - Use of "RUIDENG UM24C/UM25C (USB meter)" was covered.


 ･ Ver. 8.5.0                   (2018/8/1)
                                (Aug. 1 2018)

        ・Hantek365C に対応した。
        ・Hantek365E に対応した。
        ・VICTOR 98A+ に対応した。
        ・HoldPeak HP-856A（風速計）に対応した。
        ・TCP/IP 通信できない不具合を修正した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "Hantek365C" was covered.
        - Use of "VICTOR 98A+" was covered.
        - Use of "HoldPeak HP-856A (Air Flow Anemometer) " was covered.
        - It isn't possible to communicate by TCP/IP was corrected.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 9.0.0                   (2018/9/10)
                                (Sep. 10 2018)

        ・Peacefair PZEM-004（電力計）に対応した。
        ・RION NL-42/NL-52（騒音計）に対応した。
        ・RUIDENG UM34C（USB 電力計）に対応した。
        ・小数点をカンマで表示する国へ対応した。
        ・メーターやグラフの表示チェック機能を追加した。
        ・測定中に測定レンジが変わった時、しきい値がずれてしまうため、しきい値に対して補
          助単位が設定できるようにした。
        ・しきい値を超えた時のビープ音は上限超えと下限超えで異なる音色にした。
        ・ログの取得中グラフへ最新のラップタイムを表示するようにした。
        ・相対測定中、サブ１グラフを非表示にできるようにした。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "Peacefair PZEM-004 (Watt meter)" was covered.
        - Use of "RION NL-42/NL-52 (Noise meter)" was covered.
        - Use of "RUIDENG UM34C (USB meter)" was covered.
        - The country which indicates a decimal point by a comma was supported.
        - Display check function of meter and graph was added.
        - When the measurement range changes during measurement, the threshold value is shifted, so that the auxiliary unit can be set for the threshold value.
        - The beep sound when the threshold value has exceeded has been changed to be different tone color by exceeding the upper limit and exceeding the lower limit.
        - During the log acquisition, the latest lap time is displayed on the graph.
        - During relative measurement, sub1 graph can be hidden.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 9.1.0                   (2018/10/1)
                                (Oct. 1 2018)

        ・sanwa PC5000a + KB-USB2a で動作確認した。
        ・UNI-T UT323（温度計）に対応した。
        ・環境設定で色の変更ができるようにした。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "sanwa PC5000a + KB-USB2a" was covered.
        - Use of "UNI-T UT323 (Thermometer)" was covered.
        - Color change by setting is supported.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 9.2.0                   (2018/11/1)
                                (Nov. 1 2018)

        ・AMPROBE TMA-21HW（風速計）に対応した。
        ・UNI-T UT325（温度計）に対応した。
        ・UNI-T UT372（タコメーター）に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "AMPROBE TMA-21HW (Air Flow Anemometer) " was covered.
        - Use of "UNI-T UT325 (Thermometer)" was covered.
        - Use of "UNI-T UT372 (Tachometer)" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 9.3.0                   (2019/1/1)
                                (Jan. 1 2019)

        ・UNI-T UT362（風速計）に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "UNI-T UT362 (Air Flow Anemometer)" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 9.4.0                   (2019/2/1)
                                (Feb. 1 2019)

        ・PROVA 801/803 に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "PROVA 801/803" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 9.5.0                   (2019/3/1)
                                (Mar. 1 2019)

        ・HONEYTEK HK68C に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "HONEYTEK HK68C" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 9.6.0                   (2019/4/1)
                                (Apr. 1 2019)

        ・MASTECH MS2203 に対応した。
        ・PEAKMETER MS2203 で動作確認した。
        ・PCsensor TEMPerX232 に対応した。
        ・平均値の計算方法を２種類から選択できるようにした。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "MASTECH MS2203" was covered.
        - Use of "PEAKMETER MS2203" was covered.
        - Use of "PCsensor TEMPerX232" was covered.
        - Added two options for calculating the average value.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 9.7.0                   (2019/5/1)
                                (May. 1 2019)

        ・IWATSU VOAC 86A に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "IWATSU VOAC 86A" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 9.8.0                   (2019/7/1)
                                (Jul. 1 2019)

        ・KAISE KT-2009 に対応した。
        ・Mac Tools EM720A に対応した。
        ・MASTECH MS6701（騒音計）に対応した。

        - Use of "KAISE KT-2009" was covered.
        - Use of "Mac Tools EM720A" was covered.
        - Use of "MASTECH MS6701 (Noise meter)" was covered.


 ･ Ver. 10.0.0                  (2019/8/1)
                                (Aug. 1 2019)

        ・OWON OW16B (BLE4.0 Ver.) に対応した。
        ・OWON OW18B (BLE4.0 Ver.) に対応した。
        ・OWON B33+ (BLE4.0 Ver.) に対応した。
        ・OWON B35T (BLE4.0 Ver.) に対応した。
        ・OWON B35T+ (BLE4.0 Ver.) に対応した。
        ・OWON B41T+ (BLE4.0 Ver.) に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "OWON OW16B (BLE4.0 Ver.)" was covered.
        - Use of "OWON OW18B (BLE4.0 Ver.)" was covered.
        - Use of "OWON B33+ (BLE4.0 Ver.)" was covered.
        - Use of "OWON B35T (BLE4.0 Ver.)" was covered.
        - Use of "OWON B35T+ (BLE4.0 Ver.)" was covered.
        - Use of "OWON B41T+ (BLE4.0 Ver.)" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 10.1.0                  (2019/9/1)
                                (Sep. 1 2019)

        ・DIGITECH QM1571 に対応した。
        ・KAISE KT-2010 で動作確認した。
        ・FLUKE 87-IV で動作確認した。
        ・BENETECH GM520（差圧計）に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "DIGITECH QM1571" was covered.
        - Use of "KAISE KT-2010" was covered.
        - Use of "FLUKE 87-IV" was covered.
        - Use of "BENETECH GM520 (Pressure Manometer)" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 10.2.0                  (2019/10/1)
                                (Oct. 1 2019)

        ・FUSO 122 に対応した。
        ・KEYSIGHT (Agilent) U1272A に対応した。
        ・UNI-T UT251C に対応した。
        ・UNI-T UT258A に対応した。
        ・Mother Tool MT-309（温度計）に対応した。
        ・HID インターフェイスタイプのマルチメーターが認識できない場合がある不
          具合を修正した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "FUSO 122" was covered.
        - Use of "KEYSIGHT (Agilent) U1272A" was covered.
        - Use of "UNI-T UT251C" was covered.
        - Use of "UNI-T UT258A" was covered.
        - Use of "Mother Tool MT-309 (Thermometer)" was covered.
        - Multimeter with HID interface may not be recognized was crrected.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 10.3.0                  (2019/11/1)
                                (Nov. 1 2019)

        ・RadioShack 22-812 に対応した。
        ・ISO-TECH IDM505 に対応した。
        ・KEYSIGHT U1242C に対応した。
        ・グラフの内容を DXF 形式で Export できるようにした。
        ・グラフの内容を SVG 形式で Export できるようにした。
        ・グラフの内容を Illustrator ai 形式で Export できるようにした。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "RadioShack 22-812" was covered.
        - Use of "ISO-TECH IDM505" was covered.
        - Use of "KEYSIGHT U1242C" was covered.
        - Export the graph contents in DXF format was covered.
        - Export the graph contents in SVG format was covered.
        - Export the graph contents in Illustrator ai format was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 10.4.0                  (2019/12/1)
                                (Dec. 1 2019)

        ・AIMO meter AMPX1 で動作確認した。
        ・AMPROBE 38XR-A に対応した。
        ・WAVETEK 235 に対応した。
        ・PROTMEX PT625B（風速計）に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "AIMOmeter AMPX1" was covered.
        - Use of "AMPROBE 38XR-A" was covered.
        - Use of "WAVETEK 235" was covered.
        - Use of "PROTMEX PT625B (Air Flow Anemometer)" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 10.5.0                  (2020/1/1)
                                (Jan. 1 2020)

        ・DiGiTEK DT80000 に対応した。
        ・CENTER 300/301/302/303（温度計）に対応した。
        ・測定値を XML 形式で Export できるようにした。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "DiGiTEK DT80000" was covered.
        - Use of "CENTER 300/301/302/303 (Thermometer)" was covered.
        - Export the measured value in XML format was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 10.6.0                  (2020/2/1)
                                (Feb. 1 2020)

        ・FLUKE 45 に対応した。
        ・CENTER 304（温度計）に対応した。
        ・wintact WT87B（風速計）に対応した。
        ・YOKOGAWA 53006（温度計に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "FLUKE 45" was covered.
        - Use of "CENTER 304 (Thermometer)" was covered.
        - Use of "wintact WT87B (Air Flow Anemometer)" was covered.
        - Use of "YOKOGAWA 53006 (Thermometer)" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 11.0.0                  (2020/4/1)
                                (Apr. 1 2020)

        ・FLUKE 8846A (Tektronix DMM4050) に対応した。
        ・ADCMT (ADVANTEST) 7351E に対応した。
        ・ADCMT 7352A に対応した。
        ・ADVANTEST R6452A に対応した。
        ・ADVANTEST R6552 に対応した。
        ・FLUKE 45 のロジックを全面的に見直しした。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "FLUKE 8846A (Tektronix DMM4050)" was covered.
        - Use of "ADCMT (ADVANTEST) 7351E" was covered.
        - Use of "ADCMT 7352A" was covered.
        - Use of "ADVANTEST R6452A" was covered.
        - Use of "ADVANTEST R6552" was covered.
        - The logic of FLUKE 45 has been overall revised.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 11.0.1                  (2020/4/4)
                                (Apr. 4 2020)

        ・KEYSIGHT (HP/Agilent) 34401A に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "KEYSIGHT (HP/Agilent) 34401A" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 11.1.0                  (2020/5/1)
                                (May. 1 2020)

        ・ADCMT 7461A に対応した。
        ・ADVANTEST R6441B に対応した。
        ・TEXIO (KENWOOD) DL-2050 に対応した。
        ・CEM DT-1309（照度計）に対応した。
        ・BENETECH GM8907 (風速計) に対応した。
        ・LAN 接続の安定化。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "ADCMT 7461A" was covered.
        - Use of "ADVANTEST R6441B" was covered.
        - Use of "TEXIO (KENWOOD) DL-2050" was covered.
        - Use of "CEM DT-1309 (Illuminometer)" was covered.
        - Use of "BENETECH GM8907 (Air Flow Anemometer)" was covered.
        - Stabilization of LAN connection.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 11.2.0                  (2020/6/1)
                                (Jun. 1 2020)

        ・IWATSU VOAC7522 に対応した。
        ・IWATSU VOAC7522H に対応した。
        ・KEYSIGHT U1282A に対応した。
        ・YOKOGAWA 73402 に対応した。
        ・FLUKE 8846A (Standard) と Agilent 34401A のロジックを見直しパフォー
          マンスを 20% 程度改善した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "IWATSU VOAC7522" was covered.
        - Use of "IWATSU VOAC7522H" was covered.
        - Use of "KEYSIGHT U1282A" was covered.
        - Use of "YOKOGAWA 73402" was covered.
        - The logic of FLUKE 8846A (Standard) and Agilent 34401A was reviewed and the performance was improved by about 20%.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 11.3.0                  (2020/7/1)
                                (Jul. 1 2020)

        ・KEYSIGHT (Agilent) 34405A に対応した。
        ・Protek 506 (VOLTCRAFT VC506) に対応した。
        ・TENMA 72-6780 に対応した。
        ・KONICA MINOLTA CL-200A (色彩照度計) に対応した。
        ・YOKOGAWA 51021 (照度計) に対応した。
        ・東京光電 ANA-F11 (照度計) に対応した。
        ・ATORCH J7-c（USB 電力計）に対応した。
        ・ATORCH UD18（USB 電力計）に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "KEYSIGHT (Agilent) 34405A" was covered.
        - Use of "Protek 506 (VOLTCRAFT VC506)" was covered.
        - Use of "TENMA 72-6780" was covered.
        - Use of "KONICA MINOLTA CL-200A (Color Illuminometer)" was covered.
        - Use of "YOKOGAWA 51021 (Illuminometer)" was covered.
        - Use of "ANA-F12 (Illuminometer)" was covered.
        - Use of "ATORCH J7-c (USB Meter)" was covered.
        - Use of "ATORCH UD18 (USB Meter)" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 11.4.0                  (2020/8/1)
                                (Aug. 1 2020)

        ・KEITHLEY 2000 に対応した。
        ・KEITHLEY 2015 に対応した。
        ・ATORCH DT24（電力計）に対応した。
        ・ATORCH J7-H（USB 電力計）に対応した。
        ・ATORCH T18（USB 電力計）に対応した。
        ・ATORCH Q7-T（USB 電力計）で動作確認した。
        ・HIDANCE A3-B（USB 電力計）で動作確認した。
        ・nova SDS011 (PM センサー) に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "KEITHLEY 2015" was covered.
        - Use of "ATORCH DT24 (Watt Meter)" was covered.
        - Use of "ATORCH J7-H (USB Meter)" was covered.
        - Use of "ATORCH T18 (USB Meter)" was covered.
        - Use of "ATORCH QT-7 (USB Meter)" was covered.
        - Use of "HIDANCE A3-B (USB Meter)" was covered.
        - Use of "nova SDS011 (PM Sensor)" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 11.5.0                  (2020/9/1)
                                (Sep. 1 2020)

        ・HIOKI 3237 に対応した。
        ・HIOKI 3238 に対応した。
        ・HIOKI 3239 に対応した。
        ・TEXIO DL-2060 に対応した。
        ・Mother Tool MT-4500 に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "HIOKI 3237" was covered.
        - Use of "HIOKI 3238" was covered.
        - Use of "HIOKI 3239" was covered.
        - Use of "TEXIO DL-2060" was covered.
        - Use of "Mother Tool MT-4500" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 11.6.0                  (2020/10/1)
                                (Oct. 1 2020)

        ・OWON XDM2041 に対応した。
        ・YOKOGAWA 7555 に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "OWON XDM2041" was covered.
        - Use of "YOKOGAWA 7555" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 11.7.0                  (2020/11/1)
                                (Nov. 1 2020)

        ・OWON XDM3051 に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "OWON XDM3051" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 11.8.0                  (2020/12/1)
                                (Dec. 1 2020)

        ・RION NL-05（騒音計）に対応した。
        ・SNDWAY SW-524（騒音計）に対応した。
        ・E4861（ノーブランドの温湿度計）に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "RION NL-05 (Noise meter) " was covered.
        - Use of "SNDWAY SW-524 (Noise meter) " was covered.
        - Use of "E4861 (Off-brand Hygro-Thermometer) " was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 12.0.0                  (2021/1/1)
                                (Jan. 1 2021)

        ・EastTester ET3240 に対応した。
        ・KONICA MINOLTA T-10 (照度計) に対応した。
        ・RION NL-06 (騒音計) のロジックを全面的に見直しピーク値を逃さないようにした。
        ・RION NL-20（騒音計）に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "EastTester ET3240" was covered.
        - Use of "KONICA MINOLTA T-10 (Illuminometer)" was covered.
        - The logic of RION NL-06 (Noise meter) was reviewed.
        - Use of "RION NL-20 (Noise meter) " was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 12.1.0                  (2021/2/1)
                                (Feb. 1 2021)

        ・HIOKI 3802-50 に対応した。
        ・HIOKI 3804-50 に対応した。
        ・HIOKI 3801 に対応した。
        ・HIOKI 3803 に対応した。
        ・HIOKI 3804 に対応した。
        ・HIOKI 3805 に対応した。
        ・KEYSIGHT (Agilent) U1401B に対応した。
        ・CENTER 390（騒音計）に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "HIOKI 3802-50" was covered.
        - Use of "HIOKI 3804-50" was covered.
        - Use of "HIOKI 3801" was covered.
        - Use of "HIOKI 3803" was covered.
        - Use of "HIOKI 3804" was covered.
        - Use of "HIOKI 3805" was covered.
        - Use of "KEYSIGHT (Agilent) U1401B" was covered.
        - Use of "CENTER 390 (Noise meter) " was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 12.2.0                  (2021/3/1)
                                (Mar. 1 2021)

        ・KEYSIGHT (Agilent) U1732C に対応した。
        ・UNI-T UT61D+ に対応した。
        ・UNI-T UT61E+ に対応した。
        ・UNI-T UT622A に対応した。
        ・ANENG V05B に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "KEYSIGHT (Agilent) U1732C" was covered.
        - Use of "UNI-T UT61D+" was covered.
        - Use of "UNI-T UT61E+" was covered.
        - Use of "UNI-T UT622A" was covered.
        - Use of "ANENG V05B" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 13.0.0                  (2021/4/1)
                                (Apr. 1 2021)

        ・sanwa PM300BT に対応した。
        ・ANENG AN9002 に対応した。
        ・ANENG ST207 に対応した。
        ・CENTER 321（騒音計）に対応した。
        ・CUSTOM CW-50（風速計）に対応した。
        ・OWON や ANENG の Bluetooth (BLE) 接続型マルチメーターについて
          Silicon Labs の BLED112 を使用して通信できるようにした。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "sanwa PM300BT" was covered.
        - Use of "ANENG AN9002" was covered.
        - Use of "ANENG ST207" was covered.
        - Use of "CENTER 321 (Noise meter) " was covered.
        - Use of "CUSTOM CW-50 (Air Flow Anemometer)" was covered.
        - Bluetooth (BLE) connected multimeters for OWON and ANENG can now communicate using Silicon Labs BLED112.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 13.1.0                  (2021/5/1)
                                (May 1 2021)

        ・GENERAL TS04 に対応した。
        ・HoldPeak HP-90EPD に対応した。
        ・HoldPeak HP-570C (APP) に対応した。
        ・アラートメールの送信を SSL に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "GENERAL TS04" was covered.
        - Use of "HoldPeak HP-90EPD" was covered.
        - Use of "HoldPeak HP-570C (APP)" was covered.
        - Added SSL support for sending alert E-Mails.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 13.2.0                  (2021/6/1)
                                (Jun 1 2021)

        ・all-sun EM3255 に対応した。
        ・PeakTech 3445 に対応した。
        ・HoldPeak HP-866B-APP（風速計）に対応した。
        ・HYELEC MS8236 / PEAKMETER PM8236 の 9,600bps モデルに対応した。
        ・Windows10 の表示スケールの詳細設定でカスタムスケーリングサイズに設定
          している場合、正常に起動しない不具合を修正した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "all-sun EM3255" was covered.
        - Use of "PeakTech 3445" was covered.
        - Use of "HoldPeak HP-866B-APP (Air Flow Anemometer)" was covered.
        - Use of 9,600bps models of "HYELEC MS8236 / PEAKMETER PM8236" was covered.
        - Fixed a bug that the software does not start normally when set to the custom scaling size in the advanced setting of the display scale of Windows10.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 13.3.0                  (2021/7/1)
                                (Jul. 1 2021)

        ・TEXIO DL-2142 に対応した。
        ・HoldPeak HP-7200-APP に対応した。
        ・RION NL-04（騒音計）に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "TEXIO DL-2142" was covered.
        - Use of "HoldPeak HP-7200-APP" was covered.
        - Use of "RION NL-04 (Noise meter) " was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


 ･ Ver. 13.4.0                  (2021/8/1)
                                (Aug. 1 2021)

        ・OWON XDM1041 に対応した。
        ・EastTester ET432 に対応した。
        ・UNI-T UT71B（Bluetooth 接続）に対応した。
        ・UNI-T UT181A（Bluetooth 接続のみ）に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "OWON XDM1041" was covered.
        - Use of "EastTester ET432" was covered.
        - Use of "UNI-T UT71B (Bluetooth connection)" was covered.
        - Use of "UNI-T UT181A (Bluetooth connection only)" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


･ Ver. 13.5.0                   (2021/9/1)
                                (Sep. 1 2021)

        ・GW Instak GDM-8342 に対応した。
        ・KAISE KT-2002 に対応した。
        ・UNI-T UT109（Bluetooth 接続）に対応した。
        ・UNI-T UT171B に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "GW Instak GDM-8342" was covered.
        - Use of "KAISE KT-2002" was covered.
        - Use of "UNI-T UT109 (Bluetooth connection)" was covered.
        - Use of "UNI-T UT171B" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


･ Ver. 14.0.0                   (2021/10/1)
                                (Oct. 1 2021)

        ・Tektronix DMM4020 に対応した。
        ・FLUKE 187（Bluetooth 接続）に対応した。
        ・FLUKE 189（Bluetooth 接続）に対応した。
        ・FLUKE 287（Bluetooth 接続）に対応した。
        ・FLUKE a3002 FC に対応した。
        ・FLUKE 902 FC に対応した。
        ・FLUKE 187/189 のロジックを全面的に見直し、セカンダリー値も取得できるよ
          うにした。
        ・UNI-T UT71B（RS232C 接続）に対応した。
        ・測定値を標準 CSV 形式で Export できるようにした。
        ・測定値を標準 TSV 形式で Export できるようにした。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "Tektronix DMM4020" was covered.
        - Use of "FLUKE 187 (Bluetooth connection)" was covered.
        - Use of "FLUKE 189 (Bluetooth connection)" was covered.
        - Use of "FLUKE 287 (Bluetooth connection)" was covered.
        - Use of "FLUKE a3002 FC" was covered.
        - Use of "FLUKE 902 FC" was covered.
        - Use of "UNI-T UT71B (RS232C connection)" was covered.
        - The logic of FLUKE 187/189 has been completely reviewed so that secondary values can also be obtained.
        - Export the measured value in standard CSV format was covered.
        - Export the measured value in standard TSV format was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


･ Ver. 14.1.0                   (2021/11/1)
                                (Nov. 1 2021)

        ・FLUKE 3000 FC に対応した。
        ・HIOKI CM4372 に対応した。
        ・HIOKI 3801-50 で動作確認した。
        ・Lutron LCR-9183 に対応した。
        ・PDI DM-950BT に対応した。
        ・ATORCH UD24（USB 電力計）で動作確認した。
        ・FUSO SD-7000A（騒音計）で動作確認した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "FLUKE 3000 FC" was covered.
        - Use of "HIOKI CM4372" was covered.
        - Use of "HIOKI 3801-50" was covered.
        - Use of "Lutron LCR-9183" was covered.
        - Use of "PDI DM-950BT" was covered.
        - Use of "ATORCH UD24 (USB Meter)" was covered.
        - Use of "FUSO SD-7000A (Noise meter)" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


･ Ver. 14.2.0                   (2021/12/1)
                                (Dec. 1 2021)

        ・Berry BM1000C (Pulse Oximeter) に対応した。
        ・CEM DT-965BT に対応した。
        ・HIOKI CM4001 に対応した。
        ・HIOKI DT4261 に対応した。
        ・HoldPeak HP-90K に対応した。
        ・UNI-T UT333BT（温湿度計）に対応した。
        ・UNI-T UT353BT（騒音計）に対応した。
        ・UNI-T UT363BT（風速計）に対応した。
        ・UNI-T UT383BT（照度計）に対応した。
        ・Bluetooth 接続ロジックを見直しした。
        ・Windows11 で動作確認した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "Berry BM1000C (Pulse Oximeter)" was covered.
        - Use of "CEM DT-965BT" was covered.
        - Use of "HIOKI CM4001" was covered.
        - Use of "HIOKI DT4261" was covered.
        - Use of "HoldPeak HP-90K" was covered.
        - Use of "UNI-T UT333BT (Hygro-Thermometer)" was covered.
        - Use of "UNI-T UT353BT (Noise meter)" was covered.
        - Use of "UNI-T UT363BT (Air Flow Anemometer)" was covered.
        - Use of "UNI-T UT383BT (Illuminometer)" was covered.
        - Revisited the Bluetooth connection logic.
        - Confirmed the operation on Windows11.
        - Additionally, some bug fixes.


･ Ver. 14.3.0                   (2022/1/1)
                                (Jan. 1 2022)

        ・ANENG AN-999S に対応した。
        ・KEITHLEY 2100 に対応した。
        ・OWON OW18E で動作確認した。
        ・BOXYM AH018 (Pulse Oximeter) に対応した。
        ・BOXYM YWK-J1 (Pulse Oximeter) に対応した。
        ・JUMPER JPD-500F (Pulse Oximeter) に対応した。
        ・JUMPER JPD-500G (Pulse Oximeter) に対応した。
        ・manridy SP001 (Pulse Oximeter) に対応した。
        ・Wellue PC-60FW (Pulse Oximeter) に対応した。
        ・FRO-200 (ノーブランドの Pulse Oximeter) に対応した。
        ・2CO3TB（ノーブランドの空気質モニター）に対応した。
        ・インターバル待機時間中に受信した測定値を「破棄」「最大値を採用」「最小値を採用」「平均値を採用」の中から選べるようにした。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "ANENG AN-999S" was covered.
        - Use of "KEITHLEY 2100" was covered.
        - Use of "OWON OW18E" was covered.
        - Use of "BOXYM AH018 (Pulse Oximeter)" was covered.
        - Use of "BOXYM YWK-J1 (Pulse Oximeter)" was covered.
        - Use of "JUMPER JPD-500F (Pulse Oximeter)" was covered.
        - Use of "JUMPER JPD-500G (Pulse Oximeter)" was covered.
        - Use of "manridy SP001 (Pulse Oximeter)" was covered.
        - Use of "Wellue PC-60FW (Pulse Oximeter)" was covered.
        - Use of "FRO-200 (Off-Brand Pulse Oximeter)" was covered.
        - Use of "2CO3TB (Off-Brand Air Quality Detector)" was covered.
        - The measured value received during the interval stand-by time can be selected from "discard", "adopt maximum value", "adopt minimum value", and "adopt average value".
        - Additionally, some bug fixes.


･ Ver. 14.4.0                   (2022/2/1)
                                (Feb. 1 2022)

        ・CEM DT-9932FC に対応した。
        ・sanwa LCR700 に対応した。
        ・YOKOGAWA TM10 (温度計) に対応した。
        ・wintact WT82B（風速計）に対応した。
        ・wintact WT87B（風速計）の Bluetooth 接続に対応した。
        ・RION NL-05A（騒音計）で動作確認した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "CEM DT-9932FC" was covered.
        - Use of "sanwa LCR700" was covered.
        - Use of "YOKOGAWA TM10 (Thermometer)" was covered.
        - Use of "wintact WT82B (Air Flow Anemometer)" was covered.
        - Use of "wintact WT87B (Air Flow Anemometer)" Bluetooth connection was covered.
        - Use of "RION NL-05A (Noise meter)" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


･ Ver. 14.5.0                   (2022/3/1)
                                (Mar. 1 2022)

        ・UNI-T UT60BT に対応した。
        ・UNI-T UT233 に対応した。
        ・OX OX-836 (Pulse Oximeter) に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "UNI-T UT60BT" was covered.
        - Use of "UNI-T UT233" was covered.
        - Use of "OX OX-836 (Pulse Oximeter)" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


･ Ver. 14.6.0                   (2022/4/1)
                                (Apl. 1 2022)

        ・HIOKI IR4052 に対応した。
        ・UNI-T UT612 に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "HIOKI IR4052" was covered.
        - Use of "UNI-T UT612" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


･ Ver. 14.7.0                   (2022/5/1)
                                (May. 1 2022)

        ・FLUKE CNX i3000 に対応した。
        ・FLUKE CNX v3000 に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "FLUKE CNX i3000" was covered.
        - Use of "FLUKE CNX v3000" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


･ Ver. 14.8.0                   (2022/6/1)
                                (Jun. 1 2022)

        ・FLUKE CNX t3000 に対応した。
        ・HoldPeak HP-770HC (APP) に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "FLUKE CNX t3000" was covered.
        - Use of "HoldPeak HP-770HC (APP)" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


･ Ver. 14.9.0                   (2022/7/1)
                                (Jul. 1 2022)

        ・SPERRY DM6850T に対応した。
        ・UNI-T UT202BT に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "SPERRY DM6850T" was covered.
        - Use of "UNI-T UT202BT" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


･ Ver. 15.0.0                   (2022/8/1)
                                (Aug. 1 2022)

        ・GwINSTEK GDM-8255A に対応した。
        ・MASTECH MS6503（温湿度計）に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "GwINSTEK GDM-8255A" was covered.
        - Use of "MASTECH MS6503 (Hygro-Thermometer)" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


･ Ver. 15.1.0                   (2022/9/1)
                                (Sep. 1 2022)

        ・ATORCH AT24（電力計）に対応した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "ATORCH AT24 (Watt Meter)" was covered.
        - Additionally, some bug fixes.


･ Ver. 15.2.0                   (2022/10/1)
                                (Oct. 1 2022)

        ・ADVANTEST R6451A で動作確認した。
        ・EXTECH 383273 に対応した。
        ・FLUKE CNX 3000 に対応した。
        ・sanwa DCL31DRBT に対応した。
        ・ログを指定したタイミングで１回だけ記録する機能を追加した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "ADVANTEST R6451A" was covered.
        - Use of "EXTECH 383273" was covered.
        - Use of "FLUKE CNX 3000" was covered.
        - Use of "sanwa DCL31DRBT" was covered.
        - Added a function to record the log only once.
        - Additionally, some bug fixes.


･ Ver. 15.3.0                   (2022/11/1)
                                (Nov. 1 2022)

        ・B&K PRECISION 890C に対応した。
        ・FLUKE 867B に対応した。
        ・KEYSIGHT L4411A に対応した。
        ・SK SATO SK-L200T（温度計）に対応した。
        ・SK SATO SK-L200TH（温湿度計）に対応した。
        ・SK SATO SK-L200THⅡα（温湿度計）に対応した。
        ・測定情報ウィンドウを追加した。
        ・その他いくつかのバグ修正。

        - Use of "B&K PRECISION 890C" was covered.
        - Use of "KEYSIGHT L4411A" was covered.
        - Use of "FLUKE 867B" was covered.
        - Use of "SK SATO SK-L200T (Thermometer)" was covered.
        - Use of "SK SATO SK-L200TH (Hygro-Thermometer)" was covered.
        - Use of "SK SATO SK-L200TH2A (Hygro-Thermometer)" was covered.
        - Added Measurements window.
        - Additionally, some bug fixes.









                                  Copyright (C) 2022

                                     Ts Software
                                     T.Shimazaki
                               info@ts-software-jp.net
                            http://www.ts-software-jp.net
